**Úplný seznam registrů PN532 a jejich funkcí**

* 0x00 Control - Řízení základních funkcí modulu
* 0x01 Bit Framing - Nastavení rámce dat pro přenos a příjem dat
* 0x02 IRQ - Nastavení přerušení (IRQ) a správa přerušení
* 0x03 Status - Získání stavových informací o modulu
* 0x04 IRQ Enable - Povolení IRQ pro specifické události
* 0x05 Data Exchange Protocol - Nastavení komunikačního protokolu
* 0x06 Error - Detekce a řízení chyb
* 0x07 - Nepoužívá se
* 0x08 NFCID1 - Nastavení identifikačního čísla pro aktivní režim komunikace
* 0x09 FIFO Data - Nastavení FIFO bufferu pro ukládání dat
* 0x0A GPIO - Nastavení GPIO pinů na modulu
* 0x0B - Nepoužívá se
* 0x0C Timer - Nastavení časovače pro timeout při komunikaci
* 0x0D - Nepoužívá se
* 0x0E - Nepoužívá se
* 0x0F - Nepoužívá se
* 0x10 MIFARE Crypto1 - Řízení kryptografických funkcí pro MIFARE karty
* 0x11 Self Test - Provádění testů na modulu
* 0x12 - Nepoužívá se
* 0x13 - Nepoužívá se
* 0x14 SAM Configuration - Nastavení Secure Access Module (SAM) pro zabezpečenou komunikaci
* 0x15 - Nepoužívá se
* 0x16 Timer1 Reload - Nastavení času pro timeout časovače Timer 1
* 0x17 Timer0 Reload - Nastavení času pro timeout časovače Timer 0